|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **mean (Å)** | **std (Å)** | **max (Å)** |
| **WT** | 2.77 / 2.51 | 0.52 / 0.54 | 3.80 / 4.04 |
| **D816V** | 2.51 / 2.35 | 0.33 / 0.34 | 3.24 / 3.37 |
| **D816H** | 2.89 / 2.82 | 0.58 / 0.45 | 4.14 / 4.15 |
| **D816Y** | 2.16 / 2.26 | 0.26 / 0.35 | 2.94 / 3.30  |
| **D816N** | 2.67 / 2.32 | 0.79 / 0.40 | 5. 10 / 3.34 |
| **V560G** | 3.22 / 2.89 | 0.48 / 0.47 | 4.18 / 3.88 |
| **V560D** | 2.81 / 2.57 | 0.47 / 0.36 | 3.93 / 3.73 |